**Ausschreibungstexte**

**NUVO® Wandlager**

**Körperschalldämmende Entkopplung für Wände**

**Produktenachweis Schweiz**

Stauffer Schallschutz + Akustik

Hobacherstrasse 13

8913 Ottenbach

Schweiz

+41 44 761 61 61

info@stauffer.ch

www.stauffer.ch

**Produktenachweis Deutschland, Österreich, EU**

Stauffer Schallschutz + Akustik

Hauensteinstrasse 74

79713 Bad Säckingen

Deutschland

+49 7761 91 96 97

info@stauffer.de

www.stauffer.de

| Position | Leistungsumfang | Menge | Einheit | Preis | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **NUVO Wandlager WL-V3**Schallschutz-Entkopplung zwischen Wänden und Untergrund, aus neuwertigem, dauerelastischem Vollgummi, Härte 65° Shore A. Einseitig verputzte Wand: Lagerbreite = Steinbreite + mind. 12.5 mm, beidseitig verputzte Wand: Lagerbreite = Steinbreite + mind. 25 mmFabrikat: **STAUFFER NUVO Wandlager WL-V3**Typ: **WL-V3**Dicke: 3 mmLagerbreite: \_\_\_ mm Belastung: \_\_\_ kN/m1 |  | m |  |  |
| 2 | **NUVO Wandlager WL-G3**Schallschutz-Entkopplung zwischen Wänden und Untergrund, aus ökologisch rezykliertem, elastomergebundenem Gummigranulat. Einseitig verputzte Wand: Lagerbreite = Steinbreite + mind. 12.5 mm, beidseitig verputzte Wand: Lagerbreite = Steinbreite + mind. 25 mmFabrikat: **STAUFFER NUVO Wandlager WL-G3**Typ: **WL-G3**Dicke: 3 mmLagerbreite: \_\_\_ mm Belastung: \_\_\_ kN/m1 |  | m |  |  |
| 3 | **NUVO Wandlager WL-G5**Schallschutz-Entkopplung zwischen Wänden und Untergrund, aus ökologisch rezykliertem, elastomergebundenem Gummigranulat. Einseitig verputzte Wand: Lagerbreite = Steinbreite + mind. 12.5 mm, beidseitig verputzte Wand: Lagerbreite = Steinbreite + mind. 25 mmFabrikat: **STAUFFER NUVO Wandlager WL-G5**Typ: **WL-G5**Dicke: 5 mmLagerbreite: \_\_\_ mm Belastung: \_\_\_ kN/m1 |  | m |  |  |
| 4 | **NUVO Rohrmantel Einzelstück**Leitungs-Entkopplung aus geschlossenzelligem Schaumstoff, inklusive Kabelbinder Fabrikat: **STAUFFER NUVO Rohrmantel**Typ: **Einzelstück**Dämmschichtdicke: 13 mmRohrmantellänge: \_\_\_ mm Durchmesser innen: \_\_\_ mm |  | Stück |  |  |
| 5 | **NUVO Rohrmantel Einzelstück mit Boden**Leitungs-Entkopplung mit Boden aus geschlossenzelligem Schaumstoff, inklusive KabelbinderFabrikat: **STAUFFER NUVO Rohrmantel**Typ: **Einzelstück mit Boden**Boden: 150 x 190 x 10 mmDämmschichtdicke: 13 mmRohrmantellänge: \_\_\_ mm Durchmesser innen: \_\_\_ mm |  | Stück |  |  |
| 6 | **NUVO Rohrmantel-Set**Leitungs-Entkopplung mit Boden aus geschlossenzelligem Schaumstoff, inklusive Kabelbinder. Fabrikat: **STAUFFER NUVO Rohrmantel**Typ: **Set**Dämmschichtdicke: 13 mmSet bestehend aus: 8 Stück Ø22 mm, 8 Stück Ø35 mm, 6 Stück Ø57 mm, 5 Stück Ø80 mm, 4 Stück Ø109 mm |  | Stück |  |  |
| 7 | **NUVO Rohrmantel-Set mit Boden**Leitungs-Entkopplung mit Boden aus geschlossenzelligem Schaumstoff, inklusive Kabelbinder.Fabrikat: **STAUFFER NUVO Rohrmantel**Typ: **Set mit Boden**Boden 150 x 190 x 10 mmRohrmantellänge 100 mmDämmschichtdicke: 13 mmSet bestehend aus:8 Stück Ø22 mm, 8 Stück Ø35 mm, 6 Stück Ø57 mm, 5 Stück Ø80 mm, 4 Stück Ø109 mm |  | Stück |  |  |